**Altro VM 20 työselitys**

**Altro VM20 / Walkway**

Altro VM20 Altro Easyclean PUR-käsitelty, likaa hylkivä liukastumisen estävä homogeeninen turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä läpi maton rakenteen sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta liukuesteominaisuudet säilyvät läpi maton käyttöiän. Paksuus 2 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T, vesitiivis EN 13553. Ftalaattivapaa.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.