Amtico Marine design-lattia - työselitys

Amtico Marine design-lattia: polyuretaanivahvennettu laivahyväksytty kerroksellinen vinyylilaatta, jossa on keraamipartikkelein vahvistettu kulutuskerros ja Multiple Performance System rakenne. Paksuus 2,0 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, käyttöluokka 33/42, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset. Huom. Betonin RH (%) arviointisyvyydellä (A) korkeintaan 85 ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa 1 – 3 cm syvyydellä (0,4xA) 75.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.