**Työselitys**

Polyflor Bloc PUR on polyuretaanipintainen heterogeeninen muovimatto, jossa on yksivärinen, läpivärjätty ja heijastelematon pintakalvo, sekä vahavapaa hoito läpi elinkaaren.

Leveys 2,0 metriä, paksuus 2,0 mm, pintakalvo 0,7 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa, emissioluokka M1.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.