**Basicwall kaakeli työselitys**

Basicwall kuivapuristettu, lasitettu seinäkaakeli, valmistettu standardin EN14411 Blll, GL mukaan, vedenimukyky yli 10% alle 20%, Ecolabel, Joutsenmerkki sekä EPD hyväksytty hyväksytty. Laatat valmistettu moduulimittaiseksi 2mm saumajaolla.

Liikuntasaumat rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Laatoituskentän koko max 25 – 30 m². Sivujen suhde max 1:2. Kentän maksimi pituus 8m. Liikuntasauma aina kun rakenteessa on liikuntasauma. Liikuntasauma aina kun pinnat kohtaavat esim. seinän ja lattian rajakohta, seinien sisäkulmat jne.