Työselitys: Maton käyttöönottopuhdistus

Rakennuksen loppusiivouksen ja suojausten irrottamisen jälkeen tehdään matolle käyttöönottopuhdistus seuraavasti:

Päällysteen imurointi, jonka jälkeen yhdistelmäkoneella pesu, jossa rakennusaikainen emäksinen pöly pestään pois haalealla vedellä / Berner Oy Sapu (pH 5,5) pesuaineella.

Tarvittaessa huuhtelu tehdään useaan kertaan.

Tämän jälkeen II pesu (yhdistelmäkoneella), jossa puhdistusaineena käytetään heikosti emäksistä tai emäksistä puhdistusainetta, esim. Berner Oy Heti Jyty (pH 11). Huolellinen huuhtelu.

Kuivalle ja puhtaalle pinnalle tehdään kuiva-kiillotus high speed – koneella (yli 1000r/min), käyttäen oranssivalkoista laikkaa. Hoitavana aineena voidaan kuivakiillotuksessa käyttää esim. Bernerin MoniTehoa, valmistajan ohjeen mukaisesti sumutepullosta maton pinnalle annosteltuna.

Kuivakiillotuksen jälkeen lattia on valmis irtokalusteiden asentamiselle.