Polyflor Palettone SD

ESD-tyyppihyväksytty, staattista sähköä poistava, ftalaattivapaa muovimatto suuntavapaalla kuvioinnilla. Vuotaleveys 2,0 metriä. Kulutuskestoluokka T. Rakennusmateriaaliluokka M1.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.