Amtico Spacia design-lattia - työselitys

Amtico Spacia design-lattia: polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta. Paksuus 2,5 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 23/33/42, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset. Huom. Betonin RH (%) arviointisyvyydellä (A) korkeintaan 85 ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa 1 – 3 cm syvyydellä (0,4xA) 75.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.