Tapibel Cobalt Design Concept Expression (RTV-Yhtymä Oy)

Cobalt Design Concept Expression, tuftattu tekstiililaatta. Paksuus 7,0 mm, nukan korkeus 4 mm, strukturoitu umpisilmukkainen läpivärjätty polyamidi 6 lankaa, 650 g / m2, käyttöluokka 33. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Greenbase -pohja 70 % kierrätetyistä raaka-aineista.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.