Polyflor Camaro PU - Työselitys

Polyflor Camaro PU on polyuretaanipinnoitettu kerroksellinen vinyylilaatta, jossa on 0,30 mm kulutuskerros ja kokonaispaksuus 2,0 mm, liukuesteluokka R9, käyttöluokka 23/31, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.