**Työselitys:**

*Polyflor Acoustic Foam, 2,0 mm paksuinen akustinen alusmatto homogeeniselle muovimatolle. Askeläänivaimennus (2,0 mm muovimatto + Foam) on 18 db, ja paloluokitus EN 13501-1 on Bfl-S1.*

*Tuote asennetaan aluslattiaan normaalilla mattoliimalla ja puskusaumalla. Pintamatto asennetaan alusmaton päälle 1 vrk kuivumisen jälkeen pintamaton asennusohjeen mukaisesti.*

*Ennen alusmaton asentamista, huomioidaan aluslattiassa SisäRYL 2013, 1041 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.*

*Varastointi ja asennus valmistajan ohjeen mukaan.*