Polyflor Acoustix Forest FX PUR

Polyflor Acoustix Forest FX PUR, puukuvioinen, kalvopintainen, askelääntä akustoiva muovimatto, joka voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi elinkaaren. Lattiapäällyste sisältää sertifioidun bakteereiden kasvua torjuvan ominaisuuden. Paksuus 2 mm, leveys 2 m, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/42, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.